*Minimálne technicko-medicínske parametre predmetu zákazky:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadovaný minimálny technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná minimálna hodnota | | **Vlastný návrh** na plnenie predmetu zákazky: |
| Prístroj pre neinvazívnu pľúcnu ventiláciu | |  |
| Prístroj na terapiu vysokým prietokom (high flow therapy- HFT) | | ÁNO/NIE |
| Pacientske rozhranie | úniková ventilácia |  |
| Ventilačné režimy | |  |
| Terapia vysokým prietokom (high flow therapy – HFT) | s konštantným prietokom |  |
| minimálne 2 l/min |  |
| maximálne 80 l/min |  |
| s rozhraním pre neinvazívnu aplikáciu nosovou kanylou |  |
| pacientske rozhranie v troch veľkostiach |  |
|  |  |
| možnosť pripojenia nebulizátora do pacientskeho okruhu |  |
|  |  |  |
| Možnosť pripojenia kyslíka do prístroja | áno |  |
| integrovaný prietokomer kyslíka |  |
| bezúdržbový ultrazvukový senzor |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Fyziologické a technické alarmy | áno |  |
| Nastavenia rampy tlaku pri štarte liečby | áno |  |
| Vodný zvlhčovač pre terapiu s vysokým prietokom | áno |  |
| s vyhrievaním hadicového setu a kontrolou teploty | áno |  |
| Farebný dotykový displej | áno |  |
| Vrátane kompletného príslušenstva pre 15 pacientov. | áno |  |